|  |
| --- |
| **RAKENNUSPAIKKA** |
| Osoite:       | Lupatunnus:       |
| KVV-työnjohtaja:       | Puhelinnumero:       |
| KVV-työnjohtaja (ulkop):       | Puhelinnumero:       |
| IV-työnjohtaja:       | Puhelinnumero:       |

| **TARKASTUSKOHDE** | Liite | Tarkastus pvm | Työnjohtajan allekirjoitus |
| --- | --- | --- | --- |
| **KVV-TYÖT** |  |  |  |
| Rakentamislupaan ja sen ehtoihin kvv-töiden osalta on tutustuttu  |[ ]        |       |
| LVI-aloituskokous on toimitettu  |[ ]        |       |
| Ulkopuoliset jäte- ja hulevesiviemärit on tarkastettu  |[ ]        |       |
| Hulevesien viivytysjärjestelmän toiminta on tarkastettu  |[ ]        |       |
| Ulkopuoliset jäte- ja hulevesikaivot on tarkastettu  |[ ]        |       |
| Ulkopuoliset pumppaamot on käyttöönotettu  |[ ]        |       |
| Ulkopuolisten erottimien toiminta on tarkastettu  |[ ]        |       |
| Pohjaviemärit on tarkastettu  |[ ]        |       |
| Kerrosviemärit on tarkastettu  |[ ]        |       |
| Jätevesilaitteiston tiiveys on todettu  |[ ]        |       |
| Sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiveys on tarkastettu (pöytäkirja)  |[ ]        |       |
| Palo-, kondenssi-, lämpö- ja ääneneristykset on tarkastettu  |[ ]        |       |
| Osastoidun uloskäytävän palava-aineiset materiaalit on palo-osastoitu  |[ ]        |       |
| Vesilaitteiston painekoe on pidetty (pöytäkirja)  |[ ]        |       |
| Vesilaitteisto on huuhdeltu  |[ ]        |       |
| Vesilaitteisto on puhdistettu ja desinfioitu (tarvittaessa)  |[ ]        |       |
| Vesikalusteiden virtaamat on mitattu ja säädetty (pöytäkirja)  |[ ]        |       |
| Lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtaamat on mitattu ja säädetty (pöytäkirja)  |[ ]        |       |
| Lämpimän käyttöveden lämpötila säädetty niin että paluulämpötila min. 55°C  |[ ]        |       |
| Vesimittarit ovat luettavissa ja saavutettavissa ilman apuvälineitä  |[ ]        |       |
| Käyttöveden ja lämmityksen jakotukkien ja piiloon jäävien asennusten vuotovedet on johdettu nähtäville  |[ ]        |       |
| Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkastettu  |[ ]        |       |
| Toimintakokeet on pidetty ja hyväksytty  |[ ]        |       |
| Rakentamisen aikaiset muutokset on päivitetty suunnitelmiin ja päivitetyt suunnitelmat on toimitettu Lupapisteeseen  |[ ]        |       |
| Energiakaivon porausraportti on toimitettu Lupapisteeseen  |[ ]        |       |
| Vesilaitteisto on käyttöönotettavissa  |[ ]        |       |
|       |[ ]        |       |
|       |[ ]        |       |
|       |[ ]        |       |
|       |[ ]        |       |
|  |  |  |  |
| **IV-TYÖT** |  |  |  |
| Rakentamislupaan ja sen ehtoihin iv-töiden osalta on tutustuttu  |[ ]        |       |
| LVI-aloituskokous on toimitettu  |[ ]        |       |
| Kanaviston asennustarkastus on suoritettu  |[ ]        |       |
| Palo-, kondenssi-, lämpö- ja ääneneristykset on tarkastettu  |[ ]        |       |
| Osastoidun uloskäytävän palava-aineiset materiaalit on palo-osastoitu  |[ ]        |       |
| Ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuus on tarkastettu ja testattu  |[ ]        |       |
| Kanaviston puhtaus on tarkastettu ja kanavisto on puhdistettavissa  |[ ]        |       |
| Ilmanvaihdon päätelaitteet on tarkastettu  |[ ]        |       |
| Ilmanvaihtojärjestelmän tiiveys on tarkastettu (pöytäkirja)  |[ ]        |       |
| Ilmamäärät on mitattu ja säädetty (pöytäkirja)  |[ ]        |       |
| IV-järjestelmän SFP-luku on mitattu (pöytäkirja)  |[ ]        |       |
| Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkastettu  |[ ]        |       |
| Toimintakokeet on pidetty ja hyväksytty  |[ ]        |       |
| Rakentamisen aikaiset muutokset on päivitetty suunnitelmiin ja päivitetyt suunnitelmat on toimitettu Lupapisteeseen  |[ ]        |       |
| Ilmanvaihtolaitteisto on käyttöönotettavissa |[ ]        |       |
|       |[ ]        |       |
|       |[ ]        |       |
|       |[ ]        |       |
|       |[ ]        |       |
|       |[ ]        |       |
|       |[ ]        |       |
|       |[ ]        |       |