|  |  |
| --- | --- |
| **RAKENNUSPAIKKA** | |
| Osoite: | Lupatunnus: |
| Vastaava työnjohtaja: | Puhelinnumero: |

| **TARKASTUSKOHDE** | Liite | Tarkastus pvm | Työnjohtajan allekirjoitus |
| --- | --- | --- | --- |
| Rakentamislupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu |  |  |  |
| Aloituskokous on toimitettu |  |  |  |
| Rakennesuunnitelmat toimitettu Lupapisteeseen |  |  |  |
| Muut erityissuunnitelmat toimitettu Lupapisteeseen |  |  |  |
| RakL 111 § mukainen laadunvarmistusselvitys on toimitettu |  |  |  |
| Rakentamisen aikainen hulevesien käsittely on toteutettu hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti |  |  |  |
| Kaivanto on tarkastettu ja pohjakatselmus on toimitettu |  |  |  |
| Perustusrakenteiden ja lattian alustäytöt on tarkastettu |  |  |  |
| Sijainninmerkintä on tehty |  |  |  |
| Salaojat ja kaivot on tarkastettu |  |  |  |
| Routaeristykset on tarkastettu |  |  |  |
| Radonputkitus on tarkastettu |  |  |  |
| Betoniraudoitukset on tarkastettu |  |  |  |
| Sokkelit ovat valmiit ja sijaintikatselmus on toimitettu |  |  |  |
| Rakenteet on tarkastettu |  |  |  |
| Viranomaisen rakennekatselmus on pidetty |  |  |  |
| Rasitteet / yhteisjärjestelysopimus on jätetty rekisteröitäväksi |  |  |  |
| Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin |  |  |  |
| Tulisijat ja savuhormit on tarkastettu |  |  |  |
| Viranomaisen tulisija- ja savuhormitarkastus on toimitettu |  |  |  |
| Radontiivistykset on tarkastettu |  |  |  |
| Lämpöeristykset on tarkastettu |  |  |  |
| Vesi- ja kosteuseristykset on tarkastettu |  |  |  |
| Rakennusaikainen kosteudenhallintasuunnitelma on toimitettu ja kosteudenhallinta toteutettu määräysten mukaisesti |  |  |  |
| Palo-osastoinnit ja -suojaukset on tarkastettu |  |  |  |
| Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkastettu |  |  |  |
| Sähköasennusten ja palovaroittimien käyttöönottotarkastus on pidetty |  |  |  |
| Turva- ja merkkivalaistus on tarkastettu |  |  |  |
| Savunpoistojärjestelmä on tarkastettu |  |  |  |
| Väestönsuoja ja sen laitteet on tarkastettu |  |  |  |
| Katto- ja pihavesien johtaminen sekä pihakorkeudet on tarkastettu |  |  |  |
| Rakennussuunnitelmat päivitetty toteutusta vastaaviksi ja toteutuksen aikaiseille poikkeamisille on saatu viranomaisen hyväksyntä |  |  |  |
| Erityissuunnitelmat on päivitetty toteutusta vastaaviksi ja toimitettu Lupapisteeseen |  |  |  |
| Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittu |  |  |  |
| Palokatkojen loppuselvitys on laadittu ja liitetty käyttö- ja huolto-ohjeeseen |  |  |  |
| Energiatodistus on päivitetty ja toimitettu Lupapisteeseen |  |  |  |
| Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksen tiedot on ilmoitettu toteutuneen mukaisesti Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään tietokantaan. |  |  |  |
| Todistus suorituskyvyttömyysvakuudesta on toimitettu Lupapisteeseen |  |  |  |
| LVI-loppukatselmus on toimitettu |  |  |  |
| Asetuksessa YMa 718/2020 edellytetty selvitys paikallisen sähköntuotantojärjestelmän suunnitelmanmukaisuudesta toimitettu |  |  |  |
| Asetuksessa YMa 718/2020 edellytetty selvitys automaatio- ja ohjausjärjestelmän suunnitelmanmukaisesta toteutuksesta ja toiminnasta toimitettu |  |  |  |
| RakL 38 § mukainen Ilmastoselvitys on toimitettu Lupapisteeseen |  |  |  |
| Selvitys rakennuksen hiilijalanjäljestä ja raja-arvosta toimitettu Lupapisteeseen |  |  |  |
| RakL 38 § rakennustuoteluettelo on päivitetty ja toimitettu Lupapisteeseen. |  |  |  |
| Käyttöönottovalmius ja suunnitelmanmukaisuus on tarkastettu |  |  |  |
| Hanke on valmis rakennusluvan mukaisesti ja loppukatselmoitavissa |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |